|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 型号 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 全新塑料套管手摇式课桌椅 | 1、材质：采用ABS耐冲击塑料一体射出成型。2、尺寸：625×435×28mm3、升降高度：560×780mm4、靠胸前之处有一內弧造型设计， 面板带笔槽防止滑落。 面板底部有强化承重设计。5、桌斗材质：采用PP耐冲击塑料一体射出成型。高度150mm，两边可以放杂物，矿泉水，长度230mm，高度90mm，深度48mm配一体成型挂钩。桌斗底部两边镶入25×54×1.2mm扁圆管与上立柱焊成T字型。7、功能：书箱底部有排水槽缝之设计。共计36条排水槽缝。8、桌架底管采用30×60×1.2mm椭圆管冲弯工艺，立柱采用30×70×1.2mm，内套管25×54×1.2mm优质椭圆管，两侧立柱之间采用∅25圆管，壁厚1.2mm，长度450mm。9、椅板采用PP耐冲击塑料一体射出成型，有多排6mm六边形透气气孔。座板规格前面宽406mm，后面宽365mm，深度370mm；靠背板规格上宽385mm，下宽360mm，高度285mm。10、椅架底管采用30×60×1.2mm椭圆管，立柱采用30×70×1.2mm，内套管25×54×1.2mm优质椭圆管，靠背管采用32×22×1.8mm扁圆管。11、焊接采用C02保护焊焊接，光滑平整无毛刺、无气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，经磷化酸洗、大型抛丸机喷砂机除锈，静电喷塑颜色。12.左右脚架各加装一组手摇升降调节器，升降传动齿轮采用合金压铸，升降螺杆采用中碳钢T型螺纹传动，暗藏保护装置，防止碰撞弯曲，配套外六角杆手摇工具。椅子升降高度为380—460mm（实际高度按学校要求定制），满足国标课桌高度要求。并在上立管上标示对应的高度和尺寸，标示为永久性标识。13.脚套采用PP+TPR两次注塑成型，主体采用pp注塑，防滑降噪部分采用TPR材料。脚套与椅钢架采用螺丝铆钉固定。 | 套 | 240 | 300 | 72000 |
| 备注 | 全套浅蓝色 |