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	第一部份，显示屏系统方案

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	室内1.53全彩高清显示屏
	显示尺寸：5.12m长*2.56m高=13.11㎡
外形尺寸：5.24m长*2.58m高=13.52㎡
1、像素间距：≤1.53mm，像素密度≥422533点/㎡；
2、模组尺寸：320mm*160mm；
3、灯管寿命：≥100000H
4、最高亮度：≥600cd/㎡；
5、防护等级： IP5X；
★6、平整度：≤0.08 mm，用压铸铝箱体制作
7、像素中心距相对偏差：≤1%；
8、水平相对偏差：≤1%；
9、垂直相对偏差：≤1%；
10、电源平均效率：功率不小于95%，转换率不小于86%；
★11、亮度调整：具有随环境照度的变化而自动调整亮度调整的功能，支持手动、自动远程调节（0-100%）；
12、亮度均匀性：≥99%；
★13、校正：支持单点（逐点）亮度/色度较正，支持出厂校正及现场校正；
14、基色波长误差：ΔλD≤2nm；
15、最高对比度：≥10000：1；
16、色温：2000K-10000K可调；
17、色域：≥120%NTSC；
18、灰度等级：16Bit；
19、换帧频率：≥60Hz；
20、刷新频率：960-3840Hz；
21、驱动方式：恒流驱动；
22、像素失控率：Pz≤3*104,无连续失控点；
23、噪音：≤5dB；
24、彩色信号处理深度：≥26Bit；
25、模块表面处理：采用电喷技术，无塑胶类结构件，墨色一致，散热好；
26、数据备份：支持数据N+1信号冗余备份功能；
27、数据传输：支持模块无线连接、支持模组级无线连接；
28、数据存储：支持模块级亮度色度较正数据的存储及回读功能；
29、测试模式：配备模组级测试按钮，支持电源和信号状态显示；
30、维护方式：支持前维护、后维护；
31、工作电压：支持220V,频率50/60Hz;具有PFC功能；
32、峰值功耗：≤450W/㎡；
33、平均功耗：≤110W/㎡；
34、温升：正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不超过30K,绝缘材料的温升不超过50K；
35、平均失效工作时间：组成LED显示屏的显示模组平均失效间隔工作时间MTBF( m1)不低于100000h；
36、电流防护：具有过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷断电；
37、防护功能：防高温，防静电短路、防水、防潮、防尘、防腐蚀；
38、振动：符合GB/T6587标准；
39、动输试验：符合GB/T6587标准；
40、防火阻燃：符合BS476-7标准，防火达到UL94 V-0；
41、防潮性能：10%RH-95%RH范围内，显示屏正常工作；
42、光生物安全及蓝光危害评估：符合肉眼观看标准；
43、电磁兼容性：符合GB9254标准及GB/T 17618标准；
44、高温/低温工作：符合GB/T2423标准；
45、高温/低温贮存：符合GB/T2423标准；
46、湿热负载/恒定湿热：符合GB/T2423标准；
47、安全特性：符合GB4943.1、IEC60950-1、EN60950-1标准；
48、盐雾测试：符合GB/T10125-2012标准；
★49、响应文件中由投标人出具售后服务承诺函，并提供LED生产商资质证明材料；成交后随货提供对应批次产品合格证。
	㎡
	13.11

	2
	全彩电源
	1.额定输入电压：200-240VAC，输入频率：50&60Hz。
2.额定输出电压：V1:+4.5Vdc，额定输出电流：0-40A。
3.★为确保供电稳定性，开关电源需与LED显示屏适配。
	个
	65

	3
	接收卡
	1.集成HUB75接口，无需再配转接板，更方便；
2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；
3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；
4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳；
5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；
6.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；
7.支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型；
8.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏的控制带载；
9.单卡支持32组RGB信号输出；
10.支持超大带载面积；
11.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；
12.支持DC 3.8V~5.8V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；
13.支持电源反接保护电路。
	套
	32

	4
	全彩高清处理器
	1.支持丰富的输入接口：包括 2 路 HDMI 2.0、1路HDMI 1.4、1路DP1.2、1路TYPE-C、一路U盘；
2.输入分辨率：最大 4096*2160@60Hz 像素，支持任意分辨率设置；
3.设备最大带载面积：650万点,最宽可达16384,最高可达4320点；
4.支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行缩放； 
5.支持音频输入输出；
6.支持亮度和色温调节；
7.支持低亮高灰；
8.支持标准网口中控对接；
9.10个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接；
10.支持热备份：同一组的两个网口热备份和多卡热备份；
支持中航全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器；
	套
	1

	5
	辅助材料
	屏内电源线、网线、排线等
	㎡
	13.11

	5
	结构
	1)安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构应便于安装和调试。
2)采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理；
3)含包边。
	㎡
	13.52

	6
	开关盒
	配套
	套
	1

	8
	安装调试
	
	㎡
	13.52

	9
	墙面装饰
	和原面最佳搭配7.5m*3m=22.5㎡
	㎡
	22.5

	第二部份，音响系统方案  

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	10寸音箱
	喇叭类型:三分频五喇叭 额定阻抗:8Ω 
低 音:10寸双磁喇叭单元 箱体颜色:黑色木质箱体 
中 音:4寸中音 灵敏度:97DB±3% 
高 音:3寸纸盆高音 频率响应:50HZ-20KHZ 
额定功率:300W
	个
	4

	2
	二通道功放
	1,装置了数字效果器的合并机功放
2,前级共有7路音频输入，分别为：蓝牙，USB,光纤，同轴，AUX,LINE,HDMI(ARC)
3,设有4路话筒输入，两路卡农平衡输入(可48V供电),两路6.35输入
[bookmark: _GoBack]4,话筒音调部分四段可调，分别为高音，中高音，中音，低音。
5,效果部分设置回响，混响可调
6,采用液晶显示屏。
7,机器设有防啸叫抑制，3级及以上可调
8,设置话筒优先功能，可优先所有的音乐信号
9,两路话筒设置48V幻想供电
功率              130W*2
输出接口          与接线柱
输入接口          音乐(RCA/USB/蓝牙/HDMI)话筒(6.35/卡农)
输入灵敏度        音乐(500MV)话筒(30MA)
输入阻抗          音乐(47K)话筒(220R)
信噪比            ≥93dB
频率响应          20Hz-20kHz(±1dB)
失真度            <0.1%
工作电源          AC220/50Hz
保护              负载短路，直流输出，电源通断，超温
机器尺寸           (L×W×H)484×360×145
	台
	1

	3
	无线一拖二话筒
	调制方式 宽带调频
 接收频率范围 640-666MHz 668-694MHz
 接受频率 接收频率范围可采用25KHz步长调谐
 预设100個频道組合合共200個频道
 标称偏差/锋值偏差 ±24KHz/48KHz
 接收机工作原理 2次中频，自动选频
 灵敏度(采用HDX,锋值偏差) <2.5V(针对52dBAeff S/N)
 相邻频道选择 典型值65dB
 互调阻尼 典型值65dB
 噪音过滤 ≥70dB
 温度范围 -10℃到+55℃
 电源供应 -12V
 电流消耗 300mA
 尺寸 486*172*44mm
 重量 约1800g
	套
	1 

	4
	电源时序器
	1.供电电源：交流220/50Hz 30A
2.额定输出电压：交流220V/50Hz
3.可控制电源8路
4.不可控制电源2路
5.每路动作延时间：1秒
6.每路输出带数字显示
7.电源开关控制电源
8.单路额定输出电源：30A
9.8路30A时序控制 9路多功能万能座
10.漏电保护空气开关
11.线路加强大功率
	台
	1

	5
	支架
	
	个
	4

	6
	音响线
	
	个
	1

	7
	机柜
	
	套
	1



备注：1、标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求；
2、未标“★”的参数为非关键性技术参数，如有三项或三项以上不满足，也视为未实质性响应采购需求。
3、技术参数中规格尺寸未设置范围的，允许正负偏离5%范围内。
4、整机免费质保期3年。
